**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН**

**ГЛАВА**

**ЗАСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 03 февраля 2012 года

Об утверждении генерального плана № 1

очистки территории Заславского МО

На основании Устава Заславского муниципального образования ст.6 п.19, п.20

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить генеральный план очистки территории Заславского муниципального образования разработанный на период 2012 – 2014 г. г.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ «Вестник Заславска».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Заславского муниципального образования: Е.М.Покладок

**Генеральный план очистки территорий населенных пунктов**

**Заславского муниципального образования**

1.д.Заславская д.Тарасовск п.Приморск входящие в состав муниципального образования находятся в юго-западной части Балаганского района в трехстах километрах от областного центра. Общая площадь Заславского МО 62.48 тыс.га. На территории МО протекает р.Ангара и р. Куда.

Заславское МО (поселение) находится вдоль Братского водохранилища.

2. Существующее состояние и развитие МО на перспективу

2.1. По состоянию на 01.01.2012г.общая численность населения составляет 1015человек

д. Заславская 888 человек

д.Тарасовск 121 человек

п. Приморск 5 человека

Промышленная сфера представлена сельскохозяйственным производством ООО«Заславское»: полеводство, (животноводство -д. Заславская).

Производственная база ООО«Заславское»: пилорама, зерносклад, мастерские, нефтезаправка, ферма КРС.

Сеть магазинов по населенным пунктам.

Сельская социально-административная сфера представлена средней общеобразовательной школой, ДК сельский клуб, два фельдшерско-акушерских пункта, административное здание ООО«Заславское», здание администрации Заславского МО, здание отделения почтовой связи.

В состав жилого фонда входят одноэтажные деревянные дома. Услуги благоустройства: электроснабжение. Подача питьевой воды осуществляется из подземного водозабора, представленная 2 водокачками и личными водозаборными скважинами у части населения д.Тарасовск.

Транспортная инфраструктура представлена сетью внутри поселковых дорог протяженностью 9 км.

Покрытие автодорог:., гравийная- 5 км.

Остальные грунтовые- 4км.Системы ливневой уличной канализации - нет.

Площадь очистных сооружений на территории МО- нет.

Среднегодовой выброс от печного отопления неблагоустроенного жилого фонда не учитывается.

2.2. Коммунальные услуги.

Услуги на территории МО не предоставляются

2.3. Данная схема очистки предусматривает период развития территорий с 2012 по 2014 год включительно.

Предположительно за данный временной период кардинального развития села не произойдет. Ввод действия новых промышленных предприятий учреждений и организаций, которые внесли бы существенные изменения в разрабатываемую схему, не ожидается.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | ед. изм. | на начало 2012г | на начало 2014 |
| 1 | Численность населения | тыс.чел. | 1,014 | 1,020 |
| 2 | Численность населения, прожи­вающего в домовладениях: - благоустроенных - неблагоустроенных | тыс. чел. | 1,014 | 1,020 |
| 3 | Количество объектов по степе­ни благоустройства: - благоустроенные - неблагоустроенные | зданий | 323 | 323 |
| 4 | Этажность застройки: - одноэтажные - | зданий | 323 | 323 |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт: - количество посещений в сутки - количество сотрудников | Д.Заславская  Д.Тарасовск | 2 10 | 2 15 |
| 6 | Муниципальное общеобразова­тельное учреждение «Заславская «средняя общеобразова­тельная школа: - школьники – обслуживающий персонал | чел.  чел. | 140.47 | 150. 47 |
| 7 | Дошкольное учреждение в со­ставе МДОУ Заславский детский сад»: - дошкольники - обслуживающий персонал | чел. чел. |  | 30 . 10 |
| 8 | Администрация села: - количество сотрудников | чел. | 6 | 6 |
| 9 | Муниципальное учреждение культуры «Заславский Дом культуры»,Тарасовский с.клуб:- посадочных мест- сотрудников | мест  чел | 50 6 | 70  6,5 |
| 10 | ФАП с. дЗаславская- количество работающих  вместимость | Чел  мест | 3  22 | 3  22 |
| 11 | ФАП д. Тарасовск- количество работающих  вместимость | Чел  мест | 1,5  18 | 1,5  18 |
| 12 | Заславский ОПС  Количество работающих | чел | 3 | 3 |
| 13 | КФХ Шпенева ОА |  |  |  |
| 14 | КФХ « Фирсов СВ» | М3 |  |  |
| 15 | КФХ « Апекин ВЯ» | М3 |  |  |
| 16 | КФХ « Кажура В.Н. « | М3 |  |  |
| 17 | ООО «Заславский » - количество работающих | чел. | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин ПОСПО с.Заславская  количество работающих | Торговая |  |  |
|  |  | Площадь м2 | 50 | 50 |
| 2 | Магазин «ИП Кажура А.Н.Огонек» |  | 50 | 50 |
| 3 | Магазин ПОСПО д.Тарасовск | торговая |  |  |
|  |  | площадь | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Магазин «ИП Русакова Н.В.» |  | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  |
| 5 | Магазин Фирсова СВ |  | 15 | 15 |
|  | Магазин Фирсова СВ д.Тарасовск |  | 15 | 15 |
| 6 | Магазин «Нужный» |  | 15 | 15 |
| 7 | Магазин «Хозтовары» |  | 18 | 18 |
| 8 | Кафе бар « Кристалл» |  | 42 | 42 |
|  |  |  |  |  |
| 9 | Кафе « У дороги « |  | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |
| 10 | Скотомогильник | 2 | размер санитарно | На расстоянии 2км.от |
|  |  |  | защитной зоны-1000 | жилищной зоны села |
|  |  |  |  | Размер санитарно |
| 11 | Сельское кладбище | 2 | размер санитарно | удаленность от села - |
|  |  |  | защитной зоны- | 1км. |
|  |  |  | 32т.м2 |  |
|  |  |  |  |  |

Современное состояние системы санитарной очистки и уборки населенных пунктах Заславского МО

Исходя из принятых Нормативов образования отходов, рассчитан среднегодовой объем образующихся отходов в расчетном периоде (2012-2014г)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Объект образования отходов | Среднегодовая норма образования отходов, м3\год | Расчетная численность | | | Объем образующихся отходов,м3\год | |
| 2010г | | 2012г |
| 2010г | 2012г |
| 1 | Неблагоустроенный жилой фонд (д.Заславская) | 1,0 м3 / год на одного человека | 867чел | | 880чел | 888 | 893 |
| 2 | Неблагоустроенный жилой фонд (дТарасовск) | 1,0 м3 / год на одного человека | 147чел | | 150чел | 121 | 121 |
| 3 | Неблагоустроенный жилой фонд (п.Приморск) | 1,0 м3 / год на одного человека | 4 чел | | 6 | 5 | 6 |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт  Д.Заславская | 0,02м3 / год на одного сотрудника | 3 чел | | 3 чел | 0,06 | 0,06 |
| 0,30м3 / год на одно посещение | 22 | | 22 | 6,6 | 6,6 |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт  Д.Тарасовск | 0,02м3 / год на одного сотрудника | 2 | | 2 | 0,04 | 0,04 |
| 0,30м3 / год на одно посещение | 18 | | 18 | 5,4 | 5,4 |
| 6 | МОУ Заславская СОШ | 0,25м3 / год на одно место | 140 | | 150 | 35 | 37.5 |
| 0,3м3 / год на одного сотрудника | 47 | | 47 | 14,1 | 14,1 |
| 7 | МОУ Тарасовская НОШ | 0,25м3 / год на одно место | | 13 | 17 | 3,25 | 4,25 |
| 0,3м3 / год на одного сотрудника | | 5 | 5 | 1,5 | 1,5 |
| 8 | МДОУ Заславский д.сад | 0,43м3 / год на одно место | |  | 30 |  | 12.9 |
| 0,3м3 / год на одного сотрудника | |  | 10 |  | 3 |
| 9 | МУК Тарасовский с/клуб | 0,22м3 / год на одно посадочное место | | 50 | 50 | 11,0 | 11,0 |
| 0,3м3 / год на одного сотрудника | | 3 | 3 | 0,9 | 0,9 |
| 10 | МУК Заславский СДК | 0,22м3 / год на одно посадочное место | | 50 | 70 | 11.0 | 15,4 |
| 0,3м3 / год на одного сотрудника | | 3 | 3,5 | 0,9 | 10,05 |
| 11 | Администрация села | 1,1м3/ год на одного сотрудника | | 6 | 9 | 6.6 | 9,9 |
| 12 | СПК Заславский | 1,1м3/ год на одного сотрудника | | 100 | 100 | 110 | 110 |
| 13 | Пилорамы 3 шт. | 1,1м3/ год на одного сотрудника | | 21 | 21 | 21,21 | 21,21 |
| 0,15м3 / год на 1м3 использованной древесины | | 210 | 270 | 31,5 | 40,5 |
| 14 | Магазины .кафе | 0,84м3 /год на один м2 торговой площади | | 50  50  50  60  15  15  18  42  12 | 50  50  50  60  15  15  18  42  12 | 42.0  42.0  42.0  50.4  12.6  12.6  15.12  35.28  10.08 | 42.0  42.0  42.0  50.4  12.6  12.6  15.12  35.28  10.08 |
|  | Всего отходов |  | |  |  | 1539.14 | 1602.2 9 |

3.2. Организация радиоциональной сиситемы сбора временного хранения, регулярного вывоза твердых бытовых отходов и уборки территорий должна быть максимально приближенна к требованиям, определенным Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (САН ПиН 42-128-4690-88)

3.3. Для обеспечения удовлетворительного санитарного состояния села, отходы должны удаляться по единой планово-регулярной централизованной системе. Вывозка производится в специализированном транспортом.

На практике, массовая централизованная вывозка носит преимущественно сезонный характер (апрель-сентябрь). Вывозка производится не специализированной наемной техникой, принадлежащей частным лицам согласно плана вывозки

Сставленному администрацией Заславского МО №3 к схеме).

В остальной период времени вывозка мусора осуществляется населением самостоятельно или по индивидуальным заявкам.

Также осуществляется вывоз крупногабаритных отходов.

3.4. Эксплуатация места захоронения отходов должно соответствовать Гигиеническим требованиям к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

(САН ПиН 2.1.7.1322-03).

Для сохранения отходов производства и потребления отведены сельские санкционированные свалки : д.Заславская 1000м от села, общей площадью 3 га. Установленный размер санитарно защитной зоны для данного объекта 1000м. , д.Тарасовск -в 1000м от села, общей площадью 1,5 га., .

Территории свалок не огорожены, контрольно-пропускная система отсутствует. Наблюдательными скважинами для мониторинга подземных вод не обустроена. Объекты введены в эксплуатацию в 1999 году, ориентировочный объем накопленных отходов составляет 20214 тонн, возможный срок эксплуатации до 2020 года. Основными видами размещаемых отходов являются отходы IV. V классов опасности, преимущественно: твердые коммунальные отходы (код по ФККО 910 000 00 00 000), отходы потребления на производстве подобны коммунальным (ФККО 912 000 00 00 000).

Текущее обустройство свалки представлено производственными работами по складированию уплотнению, изоляцией инертными материалами, при эксплуатации свалок используется бульдозер.

Сбор отходов с мест захоронения производится по общей схеме сбора и вывозки твердых бытовых отходов.

3.5. Сбор, транспортировка и размещение жидкий бытовых отходов от зданий, сооружений, не канализированной части села должны проводится в соответствии с САН ПиН 42-128-4690-88, постановлением Гостроя РФ от 27.09.2003 (Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда), Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов от 10.08.1997 №55. По состоянию на 01.01.2010 года все строения Заславского МО не канализированы. Количество проживающих в одноэтажных жилых домах составляет 1014 человек. Не канализированный жилой фонд, объекты общественного назначения обустроены надворными выгребными ямами, септиками.

При среднегодовом нормативе образования жидких бытовых отходов 3,0 м3 /год на одного человека (Согласно методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ) общее количество образующихся жидких бытовых отходов от не канализированных населенных пунктов составляет 1014 чел. Х 3,0 м3 = 12000 м3 / год. Сбор и удаление жидких бытовых отходов не производится.

3.6.Протяженность уличной дорожной сети населенных пунктов составляет 12 км, общей площадью 180,0 тыс.м2. Площадей, скверов и парков на территории населенных пунктов нет. Покрытие автодорог частично асфальтовое, частично гравийное и грунтовое. Системы ливневой уличной канализации нет. В связи с отсутствием специализированной техники, механизированная уборка улиц не проводится,

Уборка улиц, кюветов, съездов, площадок, придомовых территорий и территорий, прилегающих к объектам, в летний период года проводится юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся данные территории.

Юридические и физические и лица производят уборку территории, находящихся в их ведении в длину – на протяжении домовладения или эксплуатируемого участка, в ширину – до обочины проезжей части.

Собственники (владельцы) предприятий торговой сети производят уборку территории не менее 10 м по периметру объекта. У входа в магазин устанавливается урна. Учитывая протяженность уличной сети и численность населения, необходимо мусоро -сборных контейнеров не менее 24 штук(в настоящее время отсутствуют).

В зимний период очистка уличной сети от снега производится силами населения. При необходимости

Частной техникой территории, требующие уборки обслуживаются наемными работниками, согласно соответствующему договору с администрацией муниципального образования. Выпас домашнего скота производится в местах, определенных в местах администрацией поселения.

3.7. Захоронение биологических отходов должно быть организовано согласно Ветеринарно –санитарных Правил сбора, утилизации и уничтожение биологических отходов № 1005 от 05.01.02006года на въезде в д.Заславская ( бывший склад минеральных удобрений) , имеется огороженный скотомогильник (биотермическая яма).

Организации, специализированной области обращение с биологическими отходами в Балаганском районе нет.

Контроль за обращение с медицинскими отходами (учет, дезинфекция, сбор, транспортировка и т.д) в соответствии с требованиями САН ПиН 2.1.7.728-99 осуществляется руководством фельдшерско-акушерских пунктов д.Заславская, д.Тарасовск

4. Транспортно-производственная база, использованная при очистке территорий. Коммунальное хозяйство на территории Заславского МО осуществляющее очистку территорий населенный пунктов отсутствует, а также отсутствует материально-техническая база.

5. Потребность в капиталовложениях при реализации Временной схемы очистки территории.

В целях реализации данной схемы необходимо приобретение следующей спецтехники и оборудования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование необходимой техники, оборудования | Количество единиц | Ориентировочная стоимость приобретения, млн.руб. |
| 1 | Мусоровоз на базе | 1 | 0,8 |
| 2 | АСМ машина на базе | 1 | 1,0 |
| 3 | Бульдозер | 1 | 1,7 |
| 4 | Водовозная машина | 1 | 0,7 |
| 5 | Мусорные контейнеры | 25 | 0,1 |
| 6 | Урны металлические | 100 | 0,1 |
|  | Итого: |  | 4,4 |

6. Административно-экономическое регулирование процесса обращения с отходами производства и потребления.

6.1. Решением думы Заславского МО

от 10.04.2009г. №14/2 приняты нормативы образования отходов производства и потребления (приложение №1 к схеме).

6.2. Распоряжением главы администрации Заславского

МО № 6 от 2.04.2010г. назначен специалист администрации, ответственным за организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории населенных пунктов поселения.

6.3. Постановлением главы МО проводятся ежегодные месячники по санитарной очистке территорий населенных пунктов поселения и конкурсы на усадьбу образцового содержания.